Kesselring methode Tieme van den Broek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionele voorwaarden | | Weegfactor (1-3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maximaal haalbaar totaal |
| Moet veel in passen | | 3 | (4…) | (4…) | (…4) | (…) | (…) | 15 |
| Moet stevig zijn | | 3 | (…4) | (…3) | (…5) | (…) | (…) | 10 |
| Product is makkelijk in gebruik | | 3 | (4…) | (…4) | 4 | (…) | (…) | 10 |
|  |
| Totaalscore | | | `28 | 26 | 30 |  |  |  |
| Maximum haalbare score | | | | | | | | 35 |
| Percentage van maximum haalbare score | | | 80% | 74% | 85% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricage voorwaarden | Weegfactor (1-3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maximaal haalbaar totaal |
| Product is niet te duur | 1 | (…4) | (4…) | (3…) | (…) | (…) | 10 |
| Het kan snel gemaakt worden | 2 | (4…) | (3…) | (3…) | (…) | (…) | 15 |
| Eenvoudig te maken | 3 | (4…) | (4…) | (…4) | (…) | (…) | 10 |
|  |  | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |  |
| Totaalscore | | 28 | 25 | 23 |  |  |  |
| Maximum haalbare score | | | | | | | 35 |
| Percentage van maximum haalbare score | | 80% | 71% | 66% |  |  |  |

Grafiek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionele voorwaarden (in %) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Fabricage voorwaarden (in %) | | | | | | | | | |