Opdracht 2 fabricagetechnieken Tieme

***Stap 1:***

Je moet rekening houden met de buigradius. aan de binnen kant wordt de spanning kleiner en aan de buitenkant wordt de spanning groter. Je moet rekening houden met de juiste dikte. Ook moet je rekening houden welk materiaal je gaat gebruiken, je kunt namelijk niet elk materiaal even makkelijk buigen.

***Stap 2:***

Bakje is 1mm dik en 20x20x25 cm.

Neutraal is (1+2) :2 = 1,5

***Stap 3:***

20

22,5